Παρακαλώ για τις παρακάτω διευκρινήσεις:

1.πάχος περιμετρικής λάμας πινακίδος (1,30χ0,90).

*Όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, το πάχος της περιμετρικής λαμαρίνας είναι 2mm.*

2.Βαφή κολώνας –δαχτυλιδιών θα είναι σε αντιστοιχία RAL?

*Μπορεί να είναι σε αντιστοιχία RAL, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει η κύρια δοκός να βαφτεί στο πράσινο της ελιάς και τα δακτυλίδια με παραπλήσιους χρωματισμούς του βασικού χρώματος της ελιάς, ώστε να δημιουργήσουν ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα..*

3.Δεν αναφέρεται ο τρόπος στήριξις των διαφόρων αξεσουάρ επι της κολώνας. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο?

*Όχι. Δεν έχει προβλεφθεί, ούτε απαιτείται συγκεκριμένος τρόπος στήριξης. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τον προσδιορίσει στην προσφορά του.*