|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** **ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ** **ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ** **Δ/ΝΣΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)** **ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73135** **Τηλ: 28213 41773****Fax:28213 41786** **email: schepitropi2@chania.gr** |  **«** **Προμήθεια οκτώ (8) φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων».** |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |
| 1 |  ΜΟΝΤΕΛΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  |
| 2 | ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE) |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ : ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΣΑΡΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ |
| 4 | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (COPY SPEED): ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Α4 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ |
| 5 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20.000 MIN/ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100.000 MAX  |
| 6 | Η ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ (COPY RESOLUTION) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΠΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600X600) DPI |
| 7 | ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (TIME TO FIRST COPY). |
| 8 | ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝΑΠΟ Α3 ΕΩΣ Α5 |
| 9 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΟΟΜ25% – 400% ΜΕ ΒΗΜΑ 1% |
| 10 | ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DADF) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUPLEX). |
| 11 | ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1-999 |
| 12 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) GΒ |
| 13 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 100GΒ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |
| 14 | ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΚΑΣΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ BY PASS), ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ BY PASS ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΥΛΛΩΝ  |
| 15 | ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60-150 GR |
| 16 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΙ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΛΠ) |
| 17 | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ |
| 18 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗ USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000 |
| 19 | ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟ USB STICK |
| 20 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCANNER) ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΣΩ USB ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ETHERNET  |
| 21 | ΑΡΧΕΙΑ PDF / TIFF |
| 22 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΕΤ |
| 23 | ΣΑΡΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΕ USB STICK |
| 24 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ DRIVERS ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑWINDOWS 7/2000/XP/VISTA,  LINUX |
| 25 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΩΝ |
| 26 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Η ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (TOUCH SCREEN), ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ. |
| 27 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ENERGY SAVER MODE) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ |
| 28 | ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ 220/230V ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 50/60HZ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| 29 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.  |