**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων**

| **ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
|  | **ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |  |  |  |
|  | Πέντε (5) θύρες | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Πέντε (5) θέσεις | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ** |  |  |  |
|  | Ηλεκτροκινητήρας | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 100 (136) kW (PS) | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ροπή τουλάχιστον 250 Nm | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Πρόσθιοι κινητήριοι τροχοί | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΜΠΑΤΑΡΙΑ** |  |  |  |
|  | Τύπος ιόντων λιθίου | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τουλάχιστον 40 kWh | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 7,5 h με Wallbox/ 1 h με ταχυφορτιστή 50 kW DC (80% επίπεδο φόρτισης) | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΦΟΡΤΙΣΗ** |  |  |  |
|  | On-board charger κατά μέγιστο 11 kW | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ισχύς ταχυφόρτισης έως 100 kW | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Καλώδιο φόρτισης | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | Ηλεκτρική κατανάλωση (WLTP) κατά μέγιστο 175 Wh/Km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αυτονομία συνδυασμού κύκλου (WLTP) τουλάχιστον 270 km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αυτονομία κύκλου πόλης (WLTP) τουλάχιστον 380 km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2  (μικτού κύκλου) g/Km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα >140 Km/h | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Επιτάχυνση 0-100 Km/h κατά μέγιστο 10 sec | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΑΝΕΣΗΣ** |  |  |  |
|  | Εμπρόσθια φρένα:  Αεριζόμενοι δίσκοι με διπίστονη δαγκάνα  Οπίσθια φρένα: Αεριζόμενοι δίσκοι με μονοπίστονη πλευστή δαγκάνα | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Σύστημα οδηγικής ευστάθειας VDC – ABS – Brake Assist – TCS - EBD | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ρεζέρβα/ εργαλεία / γρύλος ή κιτ επισκευής ελαστικών | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Κλιματισμός | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Cruise control/ speed limiter | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Έλεγχος πίεσης ελαστικών | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διακόπτης ήχου για πεζούς (επιθυμητό) | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | Μήκος κατά μέγιστο 4500 mm | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Πλάτος (χωρίς καθρέπτες) κατά μέγιστο 1800 mm | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συνολικό Ύψος κατά μέγιστο 1550 mm | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μεταξόνιο κατά μέγιστο 2700 mm | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Χώρος αποσκευών κατ’ ελάχιστον 350 lt | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας τρία (3) έτη με περιορισμό τα 100.000km ή δύο (2) έτη χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Εγγύηση μπαταρίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 100.000 km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Επιπλέον εγγύηση μπαταρίας για απόδοση κατ’ ελάχιστον στο 70% για οχτώ (8) έτη | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συμβατότητα διασύνδεσης σε ενοποιημένη πλατφόρμα παρακολούθησης των ενεργειακών ροών (κατανάλωση & απορρόφηση ενέργειας) καθώς και διαχείρισης του στόλου των οχημάτων ή συμβατότητα διασύνδεσης ανά όχημα μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. | **ΝΑΙ** |  |  |