1.πάχος περιμετρικής λάμας πινακίδος (1,30χ0,90).
Όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, το πάχος της περιμετρικής λαμαρίνας είναι 2mm.
2.Βαφή κολώνας –δαχτυλιδιών θα είναι σε αντιστοιχία RAL?
Μπορεί να είναι σε αντιστοιχία RAL, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει η κύρια δοκός να βαφτεί στο πράσινο της ελιάς και τα δακτυλίδια με παραπλήσιους χρωματισμούς του βασικού χρώματος της ελιάς, ώστε να δημιουργήσουν ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα..
3.Δεν αναφέρεται ο τρόπος στήριξις των διαφόρων αξεσουάρ επι της κολώνας. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο?
Όχι. Δεν έχει προβλεφθεί, ούτε απαιτείται συγκεκριμένος τρόπος στήριξης. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τον προσδιορίσει στην προσφορά του.